SLATTACH(8)

NOM
slattach - attache une interface réseau à une ligne série

SYNOPSIS
slattach [-dehlLmnqv] [-c commande] [-p proto] [-s vitesse] [tty]

DESCRIPTION
Slattach est un minuscule programme qui peut être utilisé pour attacher un terminal normal ("série") dans un des différents modes "réseau", ceci vous permettant de l'utiliser pour des liaisons point-à-point vers d'autres systèmes.

OPTIONS

[-c commande]
    Exécute `commande' lorsque la ligne est suspendue. Ceci peut être utilisé pour lancer des scripts ou réétablir des connexions quand un lien tombe.

[-d]
    Valide le débogage. Utile pour déterminer pourquoi une configuration ne fonctionne pas.

[-h]
    Termine lorsque la porteuse est perdue. Ceci fonctionne à la fois sur les périphériques /dev/tty et /dev/cua en contrôlant directement l'état de la porteuse toutes les 15 secondes.

[-v]
    Valide le mode verbeux. Utile pour les shell scripts.

[-q]
    Opère en mode silencieux - pas de messages du tout.

[-l]
    Crée un fichier de vérouillage pour le périphérique comme pour UUCP dans /var/lock.

[-n]
    Equivalent à la commande "mesg n".

[-m]
    n'initialise pas la ligne en mode raw 8 bits.

[-e]
    Termine correctement après l'initialisation du périphérique, au lieu d'attendre que la ligne soit suspendue.

[-L]
    Valide les opérations 3 lignes. Le terminal est mis en mode CLOCAL, la surveillance de porteuse est invalidée.

[-p proto]
    Définit le protocole spécifique à utiliser sur la ligne. La valeur par défaut est cslip , c'est-à-dire SLIP compressé. Les autres valeurs possibles sont : slip (SLIP normal), adaptive (CSLIP/SLIP adaptatifs), ppp (Protocole Point-à-Point) et kiss (un protocole utilisé pour communiquer avec des controleurs AX.25 paquets radios). L'argument spécifique tty peut être utilisé pour refaire passer le périphérique en fonctionnement série normal. L'utilisation du mode 'ppp' n'est en principe pas utile puisque ppp nécessite le démon additionnel pppd pour être actif sur la ligne. Pour les connexions `kiss', le programme kissattach doit être utilisé.

[-s vitesse]
    Définit la vitesse de la ligne, différente de la valeur par défaut.

Si aucun argument n'est donné, la ligne courante du terminal (habituellement liée au login) est utilisée. Autrement, une tentative est effectuée pour obtenir le port du terminal indiqué, puis il est vérouillé et ouvert.

FICHIERS
/dev/cua* /var/lock/LCK.*

BUGS
Aucun connu.

VOIR AUSSI
kissattach(8), dip(8) pppd(8), sliplogin(8).

AUTEURS
Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>
Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.ow.org>
George Shearer, <gshearer@one.net>
Yossi Gottlieb, <yogo@math.tau.ac.il>

TRADUCTION
Jean-Michel VANSTEENE (vanstee@worldnet.fr)