IFCONFIG(8)

NOM
ifconfig - Configurer une interface réseau.

SYNOPSIS
ifconfig [-v] [-a] [-s] [interface]
ifconfig [-v] interface [aftype] options | adresse ...

DESCRIPTION
ifconfig permet de configurer les interfaces réseau présentes dans le noyau. On peut les configurer lors du démarrage quand c'est nécessaire. Ensuite, on l'utilise généralement pour le débogage ou pour d'éventuels réglages.

Si aucun argument n'est donné, ifconfig affiche l'état des interfaces actives. Si seul le paramètre interface est donné, il affiche seulement l'état de l'interface correspondante ; si seul le paramètre -a est fourni, il affiche l'état de toutes les interfaces, même celles qui sont inactives. Autrement, il permet de configurer une interface.

Familles d'Adresses
Si le premier argument après le nom d'interface est reconnu comme le nom d'une famille d'adresses prise en charge, alors cette famille d'adresses est utilisée pour décoder et afficher toutes les adresses du protocole. Les familles d'adresses actuellement prises en charge comprennent inet (TCP/IP, par défaut), inet6 (IPv6), ax25 (AMPR Packet Radio), ddp (Appletalk Phase 2), ipx (Novell IPX) et netrom (AMPR Packet Radio).

OPTIONS

-a  Afficher toutes les interfaces actuellement disponibles, même celles qui sont inactives.

-s  Afficher un résumé (comme netstat -i).

-v  Mode volubile pour certains types d'erreurs.

interface
    Correspond au nom de l'interface de réseau. C'est généralement un nom de pilote suivi d'un chiffre, comme eth0 pour la première interface Ethernet. Si votre noyau accepte les alias d'interfaces, vous pouvez les spécifier avec eth0:0 pour le premier alias de eth0. On peut les utiliser pour les affecter à une seconde adresse. Pour supprimer un alias d'interface, utilisez ifconfig eth0:0 down. Note : pour chaque groupe (un même noeud donné par une combinaison adresse/masque de réseau), si vous supprimez le premier alias (le principal), tous les alias sont supprimés.

up  Activer l'interface donnée. Cette option est implicite si une adresse est affectée à l'interface.

down
    Désactiver le pilote pour l'interface donnée.

[-]arp
    Activer ou désactiver l'utilisation du protocole ARP sur une interface.

[-]promisc
    Activer ou désactiver le mode promiscuous. S'il est activé, tous les paquets circulant sur le réseau seront reçus par l'interface.

[-]allmulti
    Activer ou désactiver le mode all-multicast. S'il est activé, l'interface recevra tous les paquets de multidiffusion circulant sur le réseau.

metric N
    Définir la métrique de l'interface.

mtu N
    Définir l'unité de transfert maximum ou MTU (« Maximum Transfer Unit ») d'une interface.

dstaddr adresse
    Définir l'adresse IP distante dans le cas d'un lien point-à-point (comme PPP). Cette option est obsolète ; utilisez à la place l'option pointopoint.

netmask adresse
    Définir le masque de réseau IP pour cette interface. La valeur par défaut correspond au masque de réseau usuel pour les classes A, B ou C (déduite de l'adresse IP), mais une autre valeur peut être définie.

add adresse/long_préfixe
    Ajouter une adresse IPv6 à une interface.

del adresse/long_préfixe
    Supprimer une adresse IPv6 d'une interface.

tunnel aa.bb.cc.dd
    Créer un nouveau périphérique SIT (IPv6-dans-IPv4), fonctionnant en mode tunnel jusqu'à la destination donnée.

irq adresse
    Définir la ligne d'interruption utilisée par un périphérique. Certains périphériques ne sont pas capables de changer dynamiquement d'IRQ.

io_addr adresse
    Définir l'adresse de début dans l'espace d'entrée-sortie pour un périphérique.

mem_start adresse
    Définir l'adresse de début de la mémoire partagée utilisée par un périphérique. Peu de périphériques ont besoin de ce paramètre.

media type
    Définir le port physique ou le type de médium utilisé par le périphérique. Tous les périphériques ne peuvent pas changer cette configuration et les types acceptés varient de l'un à l'autre. Les valeurs habituelles du type sont 10base2 (Ethernet fin), 10baseT (Ethernet 10Mbps en paire torsadée), AUI (émetteur-récepteur externe), etc. Le médium spécial de type auto permet d'indiquer au pilote de détecter automatiquement le médium utilisé. Une fois de plus, tous les pilotes n'acceptent pas cette option.

[-]broadcast [adresse]
    Si l'adresse est donnée, elle définit l'adresse de diffusion du protocole pour cette interface. Autrement, on arme (ou désarme) l'indicateur IFF_BROADCAST de l'interface.

[-]pointopoint [adresse]
    Valider le mode point-à-point d'une interface, signifiant qu'il existe un lien direct entre 2 machines, sans que personne d'autre ne puisse être à l'écoute.
    Si l'adresse est également donnée, cela définit l'adresse de protocole de l'autre machine, de la même manière que l'option obsolète dstaddr. Autrement, il arme (ou désarme) l'indicateur IFF_POINTOPOINT de l'interface.

hw classe adresse
    Définir l'adresse matérielle de l'interface, si le pilote du périphérique accepte cette opération. L'option doit être suivie du nom de la classe matérielle et de l'adresse matérielle en caractères ASCII affichables. Les classes matérielles actuellement prises en charge comprennent ether (Ethernet), ax25 (AMPR AX.25), ARCnet et netrom (AMPR NET/ROM).

multicast
    Positionner l'indicateur de multidiffusion sur l'interface. Ce n'est généralement pas nécessaire puisque les pilotes positionnent correctement l'option eux-mêmes.

adresse
    Correspond à l'adresse IP affectée à cette interface.

txqueuelen longueur
    Définir la longueur de la file d'attente de transmission du périphérique. Il est utile de la fixer à des valeurs faibles pour les périphériques lents avec un temps d'attente important (modems, ISDN), pour empêcher d'être perturbé par de rapides transferts de masse issus des trafics interactifs, comme telnet.

NOTES
Depuis la version 2.2 du noyau, il n'y a plus de statistiques d'interface explicites pour les alias d'interfaces. Les statistiques affichées pour la véritable adresse sont partagées avec toutes les adresses d'alias du même périphérique. Pour avoir des statistiques par adresse, il faut ajouter des règles de comptabilité particulières pour l'adresse en utilisant la commande ipchains(8) ou iptables(8).

Depuis net-tools 1.61, ifconfig affiche les compteurs d'octets et ceux lisibles par un utilisateur en unités IEC 60027-2. Ainsi, 1 KiB vaut 2^10 octets. Notez que les nombres sont tronqués à la première décimale (ce qui peut être une erreur importante si vous considérez que 0,1 PiB vaut 112.589.990.684.262 octets :)

Des problèmes d'interruption avec les pilotes de périphériques Ethernet apparaissent avec EAGAIN (SIOCSIIFLAGS : Ressource temporairement indisponible) il s'agit sûrement d'un conflit d'interruptions. Voir http://www.scyld.com/expert/irq-conflict.html pour plus d'informations.

FICHIERS
/proc/net/socket
/proc/net/dev
/proc/net/if_inet6

BOGUES
Même si les adresses appletalk DDP et IPX peuvent être affichées, elles ne peuvent être modifiées avec cette commande.

VOIR AUSSI
route(8), netstat(8), arp(8), rarp(8), ipchains(8), iptables(8)
http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html - Préfixes pour les multiples binaires.

AUTEURS
Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>
Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
Phil Blundell, <Philip.Blundell@pobox.com>
Andi Kleen,
Bernd Eckenfels, <net-tools@lina.inka.de>

TRADUCTION

Ce document est une traduction réalisée par Jean Michel Vansteene <vanstee AT worldnet DOT fr> en août 1997, mise à jour par Guillaume Audirac en août 2004 et révisée le 17 août 2006.

L'équipe de traduction a fait le maximum pour réaliser une adaptation française de qualité. La version anglaise la plus à jour de ce document est toujours consultable via la commande : « LANG=C man 8 ifconfig ». N'hésitez pas à signaler à l'auteur ou au traducteur, selon le cas, toute erreur dans cette page de manuel.