ETHERS(5)

NOM
ethers - Base de données adresses Ethernet - adresses IP

DESCRIPTION
/etc/ethers contient des adresses Ethernet sur 48 bits et leur adresse IP correspondante, une ligne par adresses IP:

    Adresse-Ethernet Adresse-IP

Les deux items sont séparés par un ou plusieurs espaces et/ou tabulations. Un # en début de ligne est un commentaire pour tout le reste de la ligne. L'adresse-Ethernet est écrite sous la forme x:x:x:x:x:x, où x est une valeur héxadecimale comprise entre 0 et ff représentant un octet de l'adresse, dans l'ordre du réseau (big-endian). L'Adresse-IP peut être soit un nom d'hôte résolu par DNS ou une adresse en notation décimale pointée.

EXEMPLES
08:00:20:00:61:CA pal

FICHIERS
/etc/ethers

VOIR AUSSI
arp(8), rarp(8)

TRADUCTION
Jean Michel VANSTEENE (vanstee@worldnet.fr)