NETSTAT(8)

NAME
netstat - Affiche les connexions réseau, les tables de routage, les statistiques des interfaces, les connexions masquées, les messages netlink, et les membres multicast.

SYNOPSIS
netstat [-venaoc] [--tcp|-t] [--udp|-u] [--udplite|-U] [--sctp|-S] [--raw|-w] [--groups|-g] [--unix|-x] [--inet|--ip] [--ax25] [--ipx] [--netrom]

netstat [-veenc] [--inet] [--ipx] [--netrom] [--ddp] [--ax25] {--route|-r}

netstat [-veenpac] {--interfaces|-i} [iface]

netstat [-enc] {--masquerade|-M}

netstat [-cn] {--netlink|-N}

netstat {-V|--version} {-h|--help}

DESCRIPTION
Netstat affiche les informations du sous-système réseau de Linux

  (no option)
Vous pouvez voir l'état des connexions réseau en listant les sockets ouvertes. C'est l'option par défaut : si vous ne spécifiez aucune famille d'adresses, les sockets actives de toutes les familles d'adresses seront affichées. Avec le paramètre -e vous obtenez quelques informations supplémentaires (userid). Avec le paramètre -v vous pouvez demander à netstat de signaler des familles d'adresses connues non supportées par le noyau. Le paramètre -o affiche des informations supplémentaires sur les timers réseau. En donnant le paramètre -p vous verrez le PID et le nom du processus à qui appartient la socket. Le paramètre -a affiche toutes les sockets, y compris les sockets d'écoute des serveurs. La famille d'adresses inet affiche les sockets raw, udp et tcp.

  -r, --route
Avec le paramètre -r, --route vous pouvez visualiser les tables de routage dans le même format qu'avec la commande route -e netstat -er utilisera le format de la commande route. Veuillez consulter route(8) pour plus de détails.

  -i, --interfaces iface
Si vous utilisez l'option -i, --interfaces , une table de toutes (ou de l'interface iface spécifiée) les interfaces réseau sera affichée. Le format de sortie est le même que celui de la commande ifconfig -e , et est décrit dans ifconfig(8). netstat -ei affiche une table ou une seule entrée d'interface comme la commande ifconfig. Avec le paramètre -a , vous pouvez inclure les interfaces qui ne sont pas configurées (c.a.d qui n'ont pas l'indicateur U=UP armé).

  -M, --masquerade
Permet de voir les sessions ayant de l'IP-masquerade. Avec le paramètre -e vous pouvez inclure quelques informations concernant les numéros de séquence et les deltas causés par des réécritures de données sur des sessions FTP (commande PORT). Le support de l'IP-Masquerade est utilisé pour cacher au monde extérieur des hôtes appartenant à un réseau (et ayant des adresses) non officiel, tel que décrit dans iptables(8).

  -N, --netlink
Les noyaux récents supportent une communication avec l'utilisateur appelée netlink. Vous pouvez obtenir des messages relatifs à la création, la suppression d'interfaces ou de routes à partir de /dev/route (36,0).

OPTIONS

  -v, --verbose
active le mode verbeux. Affiche quelques informations utiles concernant les familles d'adresses non configurées.

  -n, --numeric
affiche les adresses en format numérique au lieu d'essayer de déterminer le nom symbolique d'hôte, de port ou d'utilisateur.

  -p, --programs
affiche le nom et le PID des processus propriétaires de chaque socket décrite. Vous devez être le propriétaire d'un processus pour visualiser les sockets qui lui appartiennent ou être l'utilisateur root pour disposer de toutes les informations.

  -A, --af famille
utilise une méthode différente pour affecter les familles d'adresses. famille est une liste de familles d'adresses séparées par des (',') telles que inet, unix, ipx, ax25, netrom et ddp. L'utilisation des options longues suivantes a le même effet --inet, --unix, --ipx, --ax25, --netrom et --ddp.

  -c, --continous
Demandera à netstat d'afficher la table sélectionnée chaque seconde jusqu'à ce que vous l'interrompiez.

RESULTATS

  Connexions Internet actives (TCP, UDP, RAW)

  Proto
Le protocole (TCP, UDP, RAW) utilisé par la socket.

  Recv-Q
Le nombre d'octets non encore lus par le programme utilisateur connecté à cette socket.

  Send-Q
Le nombre d'octets non encore acquittés par l'hôte distant.

  Local Address (Adresse locale)
L'adresse locale (nom d'hôte local) et numéro de port de la socket. Sauf si l'option -n est donnée, l'adresse de la prise est traduite en nom d'hôte, et le numéro de port est traduit en nom de service correspondant.

  Foreign Address (Adresse distante)
L'adresse distante (nom d'hôte distant) et le numéro de port de la prise. Comme pour l'adresse locale et le numéro de port, l'option -n invalide la traduction du nom d'hôte et de service.

  State (Etat)
L'état de la socket. Puisqu'il n'y a pas d'état dans le mode RAW et généralement pas d'état utilisé en UDP, cette colonne peut se trouver vierge. Normalement, on trouvera une des valeur suivante:

ESTABLISHED
    La socket a une connexion établie.

SYN_SENT
    La socket attend activement d'établir une connexion.

SYN_RECV
    Une requête de connexion a été reçue du réseau.

FIN_WAIT1
    La socket est fermée, et la connexion est en cours de terminaison.

FIN_WAIT2
    La connexion est fermée, et la socket attend une terminaison du distant.

TIME_WAIT
    La socket attend le traitement de tous les paquets encore sur le réseau avant d'entreprendre la fermeture.

CLOSE
    La socket n'est pas utilisée.

CLOSE_WAIT
    Le distant a arrêté, attendant la fermeture de la socket.

LAST_ACK
    Le distant termine, et la socket est fermée. Attente d'acquittement.

LISTEN
    La socket est à l'écoute de connexions entrantes. Ces sockets ne sont affichées que si le paramètre -a,--listening est fourni.

CLOSING
    Les deux prises sont arrêtées mais toutes les données locales n'ont pas encore été envoyées.

UNKNOWN
    L'état de la prise est inconnu.

  User (Utilisateur)
Le nom d'utilisateur ou l'UID du propriétaire de la socket.

  PID/Program name (PID/Nom de Programme)
Le PID et le nom du programme (séparés par un slash) propriétaire de la socket. Le paramètre -p active l'affichage de cette colonne. Vous devez avoir les droits de root puisque vous devez avoir les droits d'accès aux processus pour visualiser les sockets qui lui correspondent. Ces informations ne sont pas disponibles avec les sockets IPX.

  Timer
(Ceci doit être rédigé)

  Sockets actives du domaine UNIX

  Proto
Le protocole (habituellement UNIX) utilisé par la socket.

  RefCnt
Le nombre de références (i.e. processus attachés via cette socket).

  Flags (indicateurs)
Les indicateurs affichée sont SO_ACCEPTON (affiché ACC), SO_WAITDATA (W) ou SO_NOSPACE (N). SO_ACCECPTON est utilisé pour les sockets non-connectées si les processus correspondant sont en attente de demande de connexion. Les autres indicateurs sont d'un intérêt limité.

  Type
Il y a différents types d'accès aux sockets :

SOCK_DGRAM
    La prise est utilisée en mode Datagram (sans connexion).

SOCK_STREAM
    C'est une socket `stream' (connexion).

SOCK_RAW
    La prise est utilisée en mode `raw'.

SOCK_RDM
    Celle-ci est utilisée pour les messages délivrée de manière fiable.

SOCK_SEQPACKET
    C'est une socket en mode paquets séquentiels.

SOCK_PACKET
    Prise d'accès à l'interface RAW.

UNKNOWN
    Qui sait ce que l'avenir nous réserve - Juste à remplir ici :-)

  State (Etat)
Ce champ contient un des mots clés suivants :

FREE
    La socket n'est pas allouée

LISTENING
    La socket est à l'écoute de demandes de connexions. Ces sockets ne sont affichées que si le paramètre -a,--listening est fourni.

CONNECTING
    La prise est en cours d'établissement de connexion.

CONNECTED
    La socket est connectée.

DISCONNECTING
    La socket est en cours de déconnexion.

(empty)
    La socket n'est connectée à aucune autre.

UNKNOWN
    Cet état ne devrait pas apparaître.

  PID/Program name (PID/Nom de programme
Le PID et le nom du programme propriétaire de la socket. Plus d'informations sont disponibles dans la section Connexions Internet actives ci-dessus.

  Path (chemin)
Affiche le chemin correspondant à l'attachement des processus à la socket.

  Sockets IPX actives
(à faire par quelqu'un qui connaît)

  Sockets NET/ROM actives
(à faire par quelqu'un qui connaît)

  Sockets AX.25 actives
(à faire par quelqu'un qui connaît)

NOTES
Depuis la version 2.2 du noyau, netstat -i n'affiche plus les statistiques des interfaces alias. Pour obtenir les compteurs par interface alias, vous devez définir des règles spécifiques à l'aide de la commande iptables(8).

FICHIERS
/etc/services -- Le fichier de correspondance des services /proc/net/dev -- informations périphériques /proc/net/raw -- informations sockets RAW /proc/net/tcp -- informations sockets TCP /proc/net/udp -- informations sockets UDP /proc/net/igmp -- informations multicast IGMP /proc/net/unix -- informations sockets domaine UNIX /proc/net/ipx -- informations sockets IPX /proc/net/ax25 -- informations sockets AX25 /proc/net/appeltalk -- informations sockets DDP (appeltalk) /proc/net/nr -- informations sockets NET/ROM /proc/net/route -- informations routage IP du noyau /proc/net/ax25_route -- informations routage AX25 du noyau /proc/net/ipx_route -- informations routage IPX du noyau /proc/net/nr_nodes -- informations routage NET/ROM du noyau /proc/net/nr_neigh -- Voisinage NET/ROM noyau /proc/net/ip_masquerade -- Connexion avec masquerade noyau

VOIR AUSSI
route(8), ifconfig(8), iptables(8), proc(5), ss(8), ip(8)

BUGS
Des informations étranges peuvent apparaitre occasionnellement si une socket change d'état au moment ou elle est visualisée. Ceci est peut probable.
Le paramètre netstat -i est décrit tel qu'il fonctionnera lorsque le code de la version BETA du paquetage net-tools aura été nettoyé.

AUTEURS
L'interface utilisateur de netstat a été développée par Fred Baumgarten <dc6iq@insu1.etec.uni-karlsruhe.de>. Les pages du manuel essentiellement écrites par Matt Welsh <mdw@tc.cornell.edu>. Mis à jour par Alan Cox <Alan.Cox@linux.org>.
La page de manuel et la commande incluse dans le paquetage net-tools a été totallement réécrite par Bernd Eckenfels <ecki@linux.de>.

TRADUCTION
Jean Michel VANSTEENE (vanstee@worldnet.fr)