ixcm win98
版本号v0.9测试版
测试内容:声卡网卡显卡是否能正常工作，因为是测试的，所以没有安装多少软件，将在下一版安装一些实用的软件。（98的软件还不晓得几难找）镜像是qcow2格式，不支持（l）bochs
安装软件:
1.windows DIY 2008
2.仿苹果软件
3.快捷设置
配置
运行内存40-256mb之间
镜像大小317mb
硬盘大小10g
网卡ne2k_pci
声卡sb16
显卡cirrus
启动命令
qemu-system-i386 -hda 镜像路径 -vnc :0 -m 59 -vga cirrus -net nic,model=ne2k_pci 
