本软件是armhf版的QEMU虚拟机。
适用于使用Linux内核的CPU为arm的机器，比如Android或其它Linux发行版。
此版本0.2.1支持使用sdl和vnc图形界面，包含sdl、oss、alsa声音驱动。

一、 安装要求
1. 具有root权限
2. cpu支持arm硬件浮点运算，即armhf。


二、安装步骤
安装一个终端软件，打开终端软件，输入：
su -c '路径/INSTALL‘
按提示操作即可。

如果希望安装过程提示为中文，请输入：
su -c '路径/INSTALL_zh-CN'
注意把终端软件编码设置为UTF-8


三、使用说明
把测试用xp.qcow2镜像放到TF卡根目录下（如果你的TF目录不是/sdcard请修改）。
终端中输入以下命令或者将其作为终端的初始命令：
su -c 'cd /data/qemu-lp; sh runvm xp.conf'
就可以启动windows xp。

仿照xp.conf，你可以容易地写制自己的虚拟机配置文件。比如：复制xp.conf为95.conf，然后修改-hda /sdcard/win95.img，第一硬盘变成/sdcard/win95.img。


四、许可证：
只用于个人使用和研究用途，不得用于商业用途。
总体来说，本软件基于QEMU官方源码2.1.1版本构建，遵守QEMU的GPL协议，lib目录下的库文件都是从Ubuntu 14.04 armhf版官方构建的版本中复制过来的，也基于GPL协议。

Email: felonwan@gmail.com
