由于本人技术不好，时间宝贵，这个做的不咋的只用qemu-system-i386，这个压缩包必须解压到/sdcard/（也就是内置储存）
①首先安装"终端.apk"

②打开刚才安装的软件输入
点击图标"+"协议一定要选local
然后在终端中输入
sh /sdcard/install.sh
然后编辑这个连接在最后一项"登录后自动运行"填上 
PATH=/data/data/org.connectbot/qemu/bin
echo -e \\n
然后就ok
进入终端
输入qemu-system-i386 和qemu的参数，这里简单说一下
-L 是BIOS，键盘等东西的文件路径，不填会报错，如我做的这个就必须填 qemu-system-i386 -L /data/data/org.connectbot/qemu

-hda 是第一块硬盘，参数后面填硬盘的文件位置如/sdcard/mypc.img
 -hdb是第2块硬盘，

-cdrom 是光盘，后面填光盘的位置如/sdcard/mypc.iso
-boot是选择 启动模式，-boot c是cdrom -boot d 是硬盘，等等，
-vnc :0，意思是用vnc连接，:0表示端口为0，后面启动系统后用vnc连接时填127.0.0.1:0
主要的说到这里，其它的自己百度或者输入qemu-system-i386 -help

③输入正确的命令后，如果没有出现任何提示说明成功运行，安装"vnc连接.apk"打开点"+"图标地址填写127.0.0.1:0
④希望大家支持我，我也需要大家的帮助，
下一次，我一定会努力的完善
by 善良的坏boy QQ:2912634633
